|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo_vord | ООО «Компания МВ»Россия, 107143, МоскваУл. Вербная, д.8. Стр.1 | Тел./Факс: +7 (495) 730 22 99mdv@masterwatt.ruwww.mega-watt.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике |
| Наименование организации: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Адрес организации: |  |
| Телефон (Факс): |  |
| Мобильный телефон: |  |
| Электронная почта: |  |
| Адрес в интернете: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Основные данные по паровой котельной |
| Паропроизводительность котельной | кг/час |  |
| Рабочее давление пара | бар |  |
| Температура пара | °С |  |
| Процент возврата конденсата | % |  |
| Температура конденсата | °С |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Данные по паровым котлам |
| Паропроизводительность котла | кг/час |  |
| Количество котлов | шт |  |
| Рабочее давление пара | бар |  |
| Температура пара | °С |  |
|  |  |  | Без |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Экономайзер |  |  | Встроенный |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |  | Выносной |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Продувка верхняя | Автоматическая |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Ручная |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Продувка нижняя (удаление шлама) | Автоматическая |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Ручная |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Главная паровая задвижка | Автоматическая |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Ручная |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Горелочное устройство |  |  |
| Горелка (производитель) | ELCO |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Weishaupt |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Топливо: | Газ природный |

|  |
| --- |
|  |

 | Давление перед горелкой | [бар] |  |
| Теплотворная способность  | $$\frac{кВт\*ч}{м3}$$ |  |
| Дизельное топливо |

|  |
| --- |
|  |

 | Вязкость  | мм2/спри 20°С |  |
| Теплотворная способность  | $$\frac{кВт\*ч}{м3}$$ |  |
| Мазут |

|  |
| --- |
|  |

 | Вязкость  | мм2/спри 20°С |  |
| Теплотворная способность  | $$\frac{кВт\*ч}{м3}$$ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Автоматизация котельной |
| Автоматизированная работа котельной без персонала  | 24 часа |

|  |
| --- |
|  |

 | 72 часа |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Полностью автоматизированный запуск котельной (поворотом ключа «пуск») |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Вывод параметров на компьютер в диспетчерском пункте |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Передача данных посредством GSM-каналов (сотовая связь) |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Включить в объем поставки |
| Деаэратор термический | Да |

|  |
| --- |
|  |

 | Нет |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Бак барботажный | Да |

|  |
| --- |
|  |

 | Нет |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Бак сбора и перекачки конденсата | Да |

|  |
| --- |
|  |

 | Нет |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Расширитель продувок (нижняя и верхняя) | Да |

|  |
| --- |
|  |

 | Нет |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Другие сведения, которые Вы считаете нужным сообщить: |